

Projekt nr RPLD.11.01.03-10-0008/19, pn. „Inni ale tacy sami”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK 1K**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET X-SPRZĘT MUZYCZNY** | | | |
| **NAZWA** | **OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** | **ILOŚĆ** | **UWAGI** |
| 1. Wieża | Urządzenie wyposażone w napęd umożliwiający odtwarzanie tradycyjnych albumów audio, jak i plików MP3 nagranych na płytach pojedynczego lub wielokrotnego zapisu  Wejście USB do odtwarzania muzyki  Moc wyjściowa: 10 W RMS (2x5 W)  Wejście AUX  Gniazdo słuchawkowe  Pilot zdalnego sterowania | 1 |  |
| 2.Zestaw kolumn z kablami sygnałowymi | Zestaw skłądający się z pary aktywnych kolumn JBL Eon 610, statywów kolumnowych oraz zestawu kabli  Moc:1000 W (2 x 500)  System: dwudrożny, aktywny, obudowa typu bass-reflex  Malowana proszkowo stalowa maskownica z otworami, akustycznie neutralna gąbka od wewnątrz. Obudowa: asymetryczna, wykonana ze sklejki brzozowej o grubości 18 mm. Dwie zintegrowane rączki pokryte tworzywem antypoślizgowym do transportu. Podwójne gniazdo 36 mm dla sztycy lub statywu, 3 punkty M10 do podwieszenia  Waga:11,8 kg  W skład zestawu wchodzą: 2 x JBL Eon 610, GEWA 900640 Zestaw Statywów Kolumnowych, 2 x Alpha Audio 190555 XLR XLR 9m  Przewód elastyczny Proel DHG545LU18 Die Hard Gold do podłączenia miksera do kolumn  Połączenie: stereo mini jack 3.5 mm - 2 x mono jack 6.3mm  Długość: 1.8 m | 1 |  |
| 3. Zestaw mikrofonów | Mikrofony bezprzewodowe Shure BLX288E/PG58. Wyposażony w kapsułę mikrofonową zapewniającą czysty dźwięk i wysoką niezawodność. Nadajnik zapewnia do 14 godzin ciągłej pracy na 2 bateriach AA. Zasięg 90m przy braku przeszkód.  Zestaw zawiera: odbiornik stacjonarny podwójny BLX88  2 nadajniki ręczne z kapsułą PG58  2 uchwyty na statyw  4 bateria AA  Instrukcję | 2 |  |
| 4. Mikser | 12-kanałowy mixer analogowy, wyposażony w wysokiej jakości przedwzmacniacze oraz dużą ilość wejść. Dodatkowo, pełnić może funkcję interfejsu USB.  Metalowa obudowa  Wymiary: 315 x 91 x 297 mm  Waga: 3.0 kg  W zestawie Cubase AI  Wejścia: 12 (6 mono, 3 stereo)  Wyjścia XLR  Preamp mikrofonowy D-PRE  Zasilanie Phantom: +48 V  Kompresor  Procesor SPX z 24 programami  Interfejs USB | 1 |  |
| 5. Reflektor | Reflektor o dużych możliwościach i sporych ilościach funkcji użytecznych. Uniwersalne światło w trwałej obudowie z ABS-u  Moc: 70W  Typ diody: 4w1  Ilość diod: 7 (każda 10W)  Barwa: RGBW  Częstotliwość napięcia: 50/60Hz  Ściemnianie: Płynne: 0 - 100%  Sterowanie: 4 przyciski  Tryby pracy: DMX512, Auto, Sterowanie dźwiękiem, Auto  Pilot w zestawie | 8 |  |
| 6. Kratownica do zawieszenia lamp | Lekka i uniwersalna kratownica aluminiowa, w naturalnym kolorze aluminium. Certyfikat ISO DIN 4113 oraz TÜV. Rura o średnicy 35mm | 1 |  |
| 7. Uchwyt do kratownicy | Uchwyt do kratownicy umożliwi zawieszenie oświetlenia na ścianie Sali  Hak aluminiowy, obejma na rurę fi 35mm. Maksymalne obciążenie 75kg, śruba do mocowanie świateł - M10 | 8 |  |
| 8. Przewody do podłączenia lamp | 8 szt.  Kabel danych zgodnie ze specyfikacją DMX, wyposażony w 3-stykowe wtyczki XLR  Kolor: Czarny  Długość: 1,5 m  Złącza: XLR M - XLR F  Przewody do podłączenia lamp:- 1 szt  Kabel danych zgodnie ze specyfikacją DMX, wyposażony w 3-stykowe wtyczki XLR  Kolor: Czarny  Długość: 10 m  Złącza: XLR M - XLR F | 8 |  |
| 9. Sterownik do zmian koloru i zapamiętania sekwencji | Kompaktowa konsoleta DMX z joystickiem  192 kanały na (12 urządzeń po 16 kanałów DMX)  Precyzyjne ruchy PAN i TILT dostepne poprzez przycisk "Fine"  Programowalne 6 Chaser'ów po 240 scen każdy  8 przycisków Scen  Funkcje kopiowania i zapisu  Funkcja zaciemnienia(Blackout)  Sterowanie dźwiękiem poprzez wbudowany mikrofon | 1 |  |
| 10.Statywy do mikrofonów | Trójnóg, rozstaw: 68 cm  Masa : 2,7 kg  Wysokość minimalna : 79 cm  Wysokość maksymalna : 145 cm  Kolor : Czarny  Uwagi techniczne : Długość ramienia: 75 cm | 2 |  |