Projekt nr RPLD.11.01.01-10-B002/19, pn. „Jutro bez barier”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK 2G

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **NAZWA** | **OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** | **ILOŚĆ** | **UWAGI** |
| 1 | Bezpieczna nawierzchnia | 1. Wykonanie elastycznej nawierzchni wylewanej w systemie dwuwarstwowym SBR + EPDM dla wysokości swobodnego upadku do 150 cm  2. Przygotowanie gruntu przed wylaniem granulatu.  3. Wymiary stref bezpieczeństwa pod zestawami zabawowymi pod którymi ma zostać wylana nawierzchnia:  • Wymiary: 7,5 m. X 7,5 m. (linarium - załącznik A)  • wymiary: 2,95 m. X 7,5 m. (Pierwsze Bocianie gniazdo – załącznik B)  • wymiary: 2,95 m. X 7,5 m. (Drugie Bocianie gniazdo – załącznik B)  4. Wymiary boiska, na którym ma zostać wylana nawierzchnia:  • 12,3 m. X 12,2 m. (załącznik C)  Boisko wyłożone jest kostka brukową. | 250 m² |  |