Projekt nr RPLD.11.01.03-10-0008/19, pn. „Inni ale tacy sami”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK 1C**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET 2- SPRZĘT ELEKTRONICZNY** | | | |
| **NAZWA** | **OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** | **ILOŚĆ** | **UWAGI** |
| 1. Lustrzanka cyfrowa | ROZDZIELCZOŚĆ  Rozdzielczość: 24,2 Mpix  Wielkość matrycy: APS-C  OBIEKTYW  Obiektyw w zestawie: AF-P DX 18–55 VR + AF-P DX 70–300 VR  Zbliżenie optyczne: 3 x  Jasność f/3.5-5.6  Średnica filtra:55 mm  ZAPIS DANYCH  Zapis na kartach pamięci: SD, SDHC, SDXC  Standardy zapisu zdjęć RAW, JPEG  Format nagrywania filmów: Full HD (1920 x 1080)  KONTROLA EKSPOZYCJI  Ręczne ustawienia ekspozycji: tak  Preselekcja czasu TV: tak  Preselekcja przysłony AV: tak  Automatyka programowa: tak  Liczba pól autofocusu: 11  Zdjęcia seryjne: 5 kl/s  INFORMACJE DODATKOWE  Wbudowana lampa błyskowa: tak  Wizjer optyczny z pentagonalnym układem luster  Wielkość ekranu LCD: 3 "  Funkcje dodatkowe: nagrywanie filmów Full HD 1920 x 1080p, podgląd na żywo z autofokusem, podświetlenie panelu LCD  WEJŚCIA / WYJŚCIA  Wyjście HDMI: tak  Złącze USB 2.0: tak  PARAMETRY FIZYCZNE  Kolor obudowy czarny  Wymiary: 124 x 97 x 69,5 mm  WYPOSAŻENIE  oprogramowanie, pasek, muszla oczna, osłona bagnetu, ładowarka, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. | 1 |  |
| 2.Radioodtwarzacz | Radioodtwarzacz CD z tunerem cyfrowym o zakresie fal FM.  Moc głośników RMS - 3 W.  Możliwość odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW oraz plików z pamięci USB.  Obsługiwane formaty: MP3 i WMA. | 5 |  |