Projekt nr RPLD.11.01.03-10-0008/19, pn. „Inni ale tacy sami”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK 1C**

|  |
| --- |
| **PAKIET 2- SPRZĘT ELEKTRONICZNY** |
| **NAZWA** | **OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** | **ILOŚĆ** | **UWAGI** |
| 1. Lustrzanka cyfrowa  | ROZDZIELCZOŚĆ Rozdzielczość: 24,2 MpixWielkość matrycy: APS-COBIEKTYW Obiektyw w zestawie: AF-P DX 18–55 VR + AF-P DX 70–300 VRZbliżenie optyczne: 3 xJasność f/3.5-5.6Średnica filtra:55 mmZAPIS DANYCH Zapis na kartach pamięci: SD, SDHC, SDXCStandardy zapisu zdjęć RAW, JPEGFormat nagrywania filmów: Full HD (1920 x 1080)KONTROLA EKSPOZYCJI Ręczne ustawienia ekspozycji: takPreselekcja czasu TV: takPreselekcja przysłony AV: takAutomatyka programowa: takLiczba pól autofocusu: 11Zdjęcia seryjne: 5 kl/sINFORMACJE DODATKOWE Wbudowana lampa błyskowa: takWizjer optyczny z pentagonalnym układem lusterWielkość ekranu LCD: 3 "Funkcje dodatkowe: nagrywanie filmów Full HD 1920 x 1080p, podgląd na żywo z autofokusem, podświetlenie panelu LCDWEJŚCIA / WYJŚCIA Wyjście HDMI: takZłącze USB 2.0: takPARAMETRY FIZYCZNE Kolor obudowy czarnyWymiary: 124 x 97 x 69,5 mmWYPOSAŻENIE oprogramowanie, pasek, muszla oczna, osłona bagnetu, ładowarka, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna.  | 1 |  |
| 2.Radioodtwarzacz | Radioodtwarzacz CD z tunerem cyfrowym o zakresie fal FM. Moc głośników RMS - 3 W. Możliwość odtwarzania płyt CD, CD-R, CD-RW oraz plików z pamięci USB. Obsługiwane formaty: MP3 i WMA.  | 5 |  |