**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jm.** | **Ilość.** |
| 1. | Dywan światłowodowy  Wymiary 150 cm. X200 cm.  Zestaw aktywny sterowany z pilota radiowego, ze zmianą barw, funkcje płynnego przejścia kolorów, opcjonalnie z efektem migotania.  Moc: 5W  Sterowanie: pilot radiowy RF  Zasilanie: 230VAC | szt. | 1 |
| 2. | Gwieździste niebo sterowane pilotem 150 x 200 cm  Sterowanie: zdalne | szt. | 1 |
| 3. | Kaskada światłowodowa (100x1,5m)  Źródło światła LED-16W sterowane z pilota radiowego oraz  sprzężone z nim włókna światłowodowe (100 światłowodów  o długości 1,5m). Włókna w przezroczystej koszulce PVC odporne  na zginanie oraz uszkodzenia mechaniczne (w środku trzy  włókna). Średnica zewnętrzna włókien 3mm. Zakończenia włókien  zamknięte i zaokrąglone. | szt. | 2 |
| 4. | Świetlisty kolorowy sześcian, kula, piramida:   1. **Sześcian:**   - 16 kolorów  - 4 programy zmian barw  - niskie napięcie LED  - do użytku w sali lub na dworze  - zdalny pilot sterujący  Bok sześcianu - 40 cm   1. **Kula:** możliwość ładowania w stacji ładującej   - 16 kolorów  - 4 programy zmian barw  - niskie napięcie LED  - do użytku w sali lub na dworze  - zdalny pilot sterujący  **3) Piramida:**  - 16 kolorów  - 4 programy zmian barw  - niskie napięcie LED  - do użytku w sali lub na dworze  - zdalny pilot sterujący  Wymiary: 260 x 260 x 480mm | szt. | 3- po jednej z każdego rodzaju. |
| 5. | Kolumna Bąbelkowa 183 cm.  - pięć trybów wyświetlania kolorów.  - możliwość wyboru spośród 16 kolorów, w zestawie pilot do zmiany  kolorów.  - możliwość ustawienia jasności.  - wysokiej jakości pompa powietrza.  - możliwość stosowania z schłodzoną przegotowaną wodą  wodociągową.  - kolumna o wysokości 183 cm i średnicy 15 cm  - podstawa ze stali nierdzewnej - mocna i solidna | szt. | 1 |
| 6. | Fontanna ściana wodna bąbelkowa 150 cm | szt. | 1 |
| 7. | Panel podświetlany A2  Wymiar panela 64 x 46 cm - grubość 0,8 cm - obszar płyty podświetlanej 58,5 x 41 cm (format A2), waga 3 kg | szt. | 1 |
| 8. | Panel podświetlany okrągły - zmienne światło  Możliwość zmiany koloru oddawanego światła, ustawiania sekwencji za pomocą pilota  Wymiar: 65 x 48 cm - grubość 1 cm - obszar płyty podświetlanej 58,5 x 41 cm (format A2) | szt. | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Lustrzany panel akrylowy - 16 baniek  Lustrzany panel z 16 wypukłościami, wykonany z akrylu, odporny na zarysowania, dający ciekawy efekt odbijających się w nim osób i przedmiotów.  Materiał: akryl,  Wymiary: 49 x 49 (cm),  Liczba wypukłości: 16,  Barwa: srebrny | szt. | 1 |
| 10. | Baldachim 60cm / 80cm  Baldachim koło lub kwadrat fi 60cm , 100 światłowodów długość zwisu 250cm. Generator LED RGB sterowany pilotem radiowym, ze zmianą barw oraz sprzężone z nim włókna światłowodowe. Włókna w przezroczystej koszulce PVC odporne na zginanie oraz uszkodzenia mechaniczne jak również bezpieczne (w środku trzy włókna). Średnica zewnętrzna włókien 3mm. Zakończenia włókien zamknięte i zaokrąglone. | szt. | 1 |
| 11. | Projektor Aura  Cichy projektor LED z wymiennymi tarczami. Zdalne sterowanie za pośrednictwem WiFi. Zawiera uchwyt ścienny i jedną płynną tarczę. | szt. | 1 |
| 12. | Zestaw 4 płynnych tarcz  Do projektora Aura | zestaw | 1 |
| 13. | Fototapeta UV Kosmos A + B  Kosmos A Fototapeta UV świecąca dzięki światłu UV. Podświetlana światłem UV. Połączona z kosmosem B.  wytrzymały materiał tekstylny  świeci pod wpływem światła UV  łatwy montaż  zmywalna  bezpieczna (atest PZH)  Cały wzór 360x135cm.  Fototapety zamontowane na ramie, która jest mocowana do ściany. | szt. | 2 ( A+B) |
| 14. | Żyrandol światłowodowy "BLACK CUBE"  Lampa światłowodowa wykonana z włókien światłowodowych o średnicy 3mm, świecących punktowo powierzchnią boczną oraz 100 kryształków o średnicy 30mm.  W światłowodach nie ma energii elektrycznej ani ciepła. Światło jest emitowane bezpośrednio z powierzchni światłowodów, które stanowią kwadratowy kształt lampy, oraz poprzez zakończenia kryształowe.  Plafon żyrandola jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, z efektem lustra.  Długość światłowodów od plafonu lampy: 50cm.  Wymiary plafonu: 50cmx50cmx5cm  Pobór mocy max. 8W  Źródło światła: generator świetlny 8W CREE  Kolor plafonu: SREBRNY | szt. | 1 |
| 15. | Roleta zaciemniająca  Sposób montażu: do ściany lub do sufitu  Materiał BLACKOUT - tkanina 100% zaciemniająca  Wymiary:  1szt. wysokość 170cm. Szerokość 210cm.  1szt. wysokość 170 cm. Szerokość 180 cm. | szt. | 2 |
| 16. | Zestaw kształtów z pianki do siedzenia lub leżenia  -1 mały materac wykonany z twardej pianki poliuretanowej obszytej bezftalanowym meditapem i podszyty mocnym antypoślizgowem.  Wymiary zewnętrzne: 60x600x1200mm (wys.xszer.xdł.)  - 2 siedziska drops pudrowe - jasnozielone  wypełnione pianką poliuretanową o wysokim stopniu trwałości zapewniającą miękkość siedzenia oraz wytrzymałość na wszelkiego rodzaju naciski. Pokrowiec wykonany z bezftalanowego meditapu. Antypoślizgowy spód.  Wymiary zewnętrzne: 300x80 mm | szt. | 1 |
| 17. | Sensoryczna podłoga z cieczą (niebieska)  Panel sensoryczne o wielkości 50x50 cm.  Płytki wypełnione cieczą zabarwioną barwnikiem kosmetycznym.  Spód płytki pokryty pianką antypoślizgową, dzięki czemu nie muszą  być mocowane do podłogi na stałe. Warstwa zewnętrzna kafla  odporna na ścieranie oraz zarysowania - płytki z powodzeniem  mogą być układane jako stała podłoga we wnętrzach. Po płytkach  można jeździć krzesłami, wózkami inwalidzkimi, mogą po niej  chodzić i skakać dzieci i dorośli - materiał jest wyjątkowo odporny.  Maksymalne obciążenie płytki to 120 kg. | Zestaw 4 paneli | 1 |
| 17. | Sensoryczna podłoga z cieczą (zielona)  Panel sensoryczny o wielkości 50x50 cm.  Płytki wypełnione cieczą zabarwioną barwnikiem kosmetycznym. Spód płytki pokryty pianką antypoślizgową, dzięki czemu nie muszą być mocowane do podłogi na stałe. Warstwa zewnętrzna kafla odporna na ścieranie oraz zarysowania - płytki z powodzeniem mogą być układane jako stała podłoga we wnętrzach. Po płytkach można jeździć krzesłami, wózkami inwalidzkimi, mogą po niej chodzić i skakać dzieci i dorośli - materiał jest wyjątkowo odporny. Maksymalne obciążenie płytki to 120 kg. | Zestaw  4 paneli | 1 |
| 19. | Bańkowe lustro  Dziewięć wypukłych zniekształceń akrylowym lustrze. Lustro jest lekkie i łatwe do powieszenia na ścianie. Kolorowe wyściełane obramowanie. | szt. | 1 |
| 20. | Piramida bąbelkowa 150cm  Kolumna bąbelkowa w zestawie z pilotem, do zmiany kolorów trybów wyświetlanych kolorów czy ich jasność. Nadaje się do stosowania z schłodzoną, przegotowaną wodą wodociągową. Wysokiej jakości pompa powietrza. | szt. | 1 |

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom opisanym przez Zamawiającego.

Wykonawca, który będzie powoływał się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w składanej przez siebie ofercie, że oferowane przez niego produkty posiadają parametry nie gorsze niż produkt bazowy.